Technická správa

Verejné osvetlenie

Technické údaje

Napäťová sústava:

3/PEN AC 50 Hz, 230/400 V/TN-C 1/N/PE AC 50 Hz, 230 V/TN-C-S

Výkonové bilancia:

počet svietidiel VO: 
inštalovaný výkon 1 svietidla 
inštalovaný výkon osvetlenia:

33 ks 
100 W
3,3 kW

Technické riešenie
Verejné osvetlenie príjazdovej komunikácie bude navrhnuté v súlade s technickými normami STN TR 13201-1, STN EN 13201-2 až 4 vonkajšími sadovými výbojkovými svietidlami, osadené svetelnými zdrojmi 100 W, montované na pozinkované oceľové osvetľovacie stožiare kužeľovitého tvaru výšky 5 m nad terénom pomocou výložníka. v celkovom počte 33 ks. Stožiare budú osadené v betónových základoch na okraji chodníka komunikácie. Stožiare budú vyzbrojené stožiarovými svorkovnicami s poistkou.
Verejné osvetlenie zástavby bude napojené z káblového rozvodu, v celkovej dĺžke cca 1300 m. Káblový rozvod bude uložený do výkopu pod chodníkom v trase stožiarov.
Rozvod VO bude napájaný z navrhovaného typizovaného rozvádzača RVO pre verejné osvetlenie. Dispozičné umiestnenie bude na vonkajšej stene transformovne.